**Тест**

**«Конструирование и моделирование»**

|  |
| --- |
| Часть I (Базовый уровень) |

1. Чем снимают мерки с фигуры человека?
   1. Линейкой;
   2. Сантиметровой лентой;
   3. Метром.
2. Как записывается масштаб «в натуральную величину»?
   1. М 1:4;
   2. М 2:1;
   3. М 1:1.
3. Как записывается мерка «полуобхват талии»?
   1. Пот;
   2. Ст;
   3. От.
4. Какие мерки записываются в половинном размере?
   1. Ст, Сб;
   2. Ст, Ди, Сб;
   3. Ст, Сб, Шг.
5. Чему равна Пб?
   1. 4 см;
   2. 2 см;
   3. 6 см.

|  |
| --- |
| Часть II (Повышенный уровень) |

1. К каким меркам при построении основы чертежа изделия даются прибавки на свободное облегание?
   1. Ди, Ст, Дтп;
   2. Сб, Шг;
   3. Ст, Сб.
2. По какой формуле можно рассчитать ширину нижней части фартука?
   1. (Сб:2)+Пб;
   2. Сб:2;
   3. Сб+Пб.
3. Что не входит в процесс подготовки ткани к раскрою?
   1. Декатировка ткани;
   2. Определение ширины и длины ткани;
   3. Определение диагонали ткани;
   4. Определение направления нити основы;
   5. Определение характера рисунка.

|  |
| --- |
| **Ключ к тесту** |

Каждое задание – 1 балл.

3 балла = «3»; 5 баллов = «4»; 7 баллов и более = «5».